Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum  dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ
Część 1 Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie

Poniższy opis przedstawia wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. 
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W takim przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zmawiającego i posiadają parametry nie gorsze niż opisane w niniejszym załączniku. 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof. 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów :
- kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ , obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego,
Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej. Na potwierdzenie spełniania powyższego parametru zamawiający wymaga dołączenia wzornika płyty meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed podpisaniem umowy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia   atestów i certyfikatów  potwierdzających  spełnienie w/w norm, wydanych  przez uprawnioną do tego instytucję wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Zakres zamówienia dotyczy dostawy mebli wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z załączonymi załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia. 
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System sof modułowych do łączenia w jeden zestaw:

Kanapa narożna z oparciem 

· Szerokość – 690 mm
· Głębokość – 690 mm
· Wysokość całkowita – 740 mm
· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm
· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm
· Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60
· Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 
· Oparcie w przekroju bocznym ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm
· Oparcie w układzie kąta prostego wzdłuż dwóch boków 
· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38
· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  
· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy
· Stelaż o wysokości 120 mm
· Płozy posiadają plastikowe ślizgi z filcem zabezpieczające podłogę
· Obrotowe chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap


Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% powłoka Vinyl, nośnik 100% poliester
Gramatura : 650g/m2
Odporność na ścieranie : 300 tys. cykli Martindale 
Odporność na światło >7 DIN54004
Atesty na trudnopalność  lub dokumenty równoważne niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada normie PN EN 1021 1/2. 

Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 12 kolorów do wyboru .

Wymagane dokumenty:
· Dokument  z badań  wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą dotyczący zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
· Należy przedstawić pisemne potwierdzenie o wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii . 

Kanapa jednoosobowa z oparciem 

· Szerokość – 690 mm
· Głębokość – 690 mm
· Wysokość całkowita – 740 mm
· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm
· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm
· Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60
· Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 
· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm
· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38
· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  
· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy
· Stelaż o wysokości 120 mm
· Płozy posiadają plastikowe ślizgi z filcem zabezpieczające podłogę
· Obrotowe chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap


Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: powłoka 100% Vinyl, nośnik 100% poliester
Gramatura : 650g/m2
Odporność na ścieranie : 300 tys. cykli Martindale 
Odporność na światło >7
Atesty na trudnopalność  lub dokumenty równoważne niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada  normie PN EN 1021 1/2. 


Wymagane dokumenty:
· Dokument  z badań  wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą dotyczący zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .
· Należy przedstawić pisemne potwierdzenie o wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii .


Stolik okolicznościowy 

· Szerokość – 500 - 900 mm
· Głębokość – 500 - 7000 mm
· Wysokość całkowita – 450 – 600 mm

Stolik powinien posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia do innych modułów kolekcji
· Stolik o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
· Skrzyniowa konstrukcja otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm
· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 10-18 mm o kształcie płozy  
· Dwie płozy montowane pod bokach stolika
· Stelaż o wysokości 120 mm
· Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę
· Obrotowe plastikowo – metalowe łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap
· Blat z płyty wiórowej trzywarstwowa o grubości 18 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze  do uzgodnienia . Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wymogi Zmawiającego.
· Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 1mm w kolorze płyty
· Blat z zaokrąglonymi narożnikami
· Kształt stolika wraz ze stelażem musi nawiązywać wzorniczo do ofertowanych kanap

Wymienione parametry poparte atestami  lub dokumentami  równoważnymi  niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony produkt odpowiada  normie PN EN 1021 1/2. 

Dokument z badań  wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą dotyczący zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN -EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.


Podłokietniki sofy o następujących wymiarach:

· Szerokość – 690 mm
· Głębokość – 220 mm
· Wysokość całkowita – 538 mm

Opis podłokietników: 
· Samodzielne elementy stanowiące fragmenty modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
· Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami
· Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze  do uzgodnienia . Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. 
· Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 1mm w kolorze płyty
· Blat z zaokrąglonymi narożnikami 

Tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% powłoka Vinyl, nośnik 100% poliester
Gramatura : 650g/m2
Odporność na ścieranie : 300 tys. cykli Martindale 
Odporność na światło >7 DIN54004
Atesty na trudnopalność 

Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 12 kolorów do wyboru .

Wymagane dokumenty:
· Dokument z badań  wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą dotyczący zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .
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System sof modułowych do łączenia w jeden zestaw:
Kanapa trzyosobowa z oparciem 

· Szerokość – 1650 mm
· Głębokość – 690 mm
· Wysokość całkowita – 740 mm
· Wysokość siedziska  450 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
· Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
· Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
· Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
· Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dołu wykonana na bazie płyty wiórowej 16 mm wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mm
· Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 330 mm
· Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubości 70 mm RF 50/60
· Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami 
· Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 200 mm
· Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki N 30/38
· Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów średnicy 12 mm o kształcie płozy  
· Dwie płozy montowane pod bokami kanapy
· Stelaż o wysokości 120 mm
· Płozy posiadają plastikowe ślizgi z filcem zabezpieczające podłogę
· Obrotowe chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: powłoka  100% Vinyl, nośnik 100% poliester
Gramatura : 650g/m2
Odporność na ścieranie : 300 tys. cykli Martindale 
Odporność na światło>7 Din 54004
Atesty na trudnopalność  lub dokumenty równoważne niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada  normie PN EN 1021 1/2. 


Wymagane dokumenty:
· Dokument  z badań  wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą dotyczący zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .
· Należy przedstawić pisemne potwierdzenie o wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii . 

Wymienione parametry poparte atestami.

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN -EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .



Podłokietniki sofy o następujących wymiarach:

· Szerokość – 690 mm
· Głębokość – 220 mm
· Wysokość całkowita – 520 mm

Opis podłokietników: 
· Samodzielne elementy stanowiące fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów .
· Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami.


Tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% powłoka Vinyl, nośnik 100% poliester
Gramatura : 650g/m2
Odporność na ścieranie : 300 tys. cykli Martindale 
Odporność na światło >7 DIN54004
Atesty na trudnopalność  lub dokumenty równoważne niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada  normie PN EN 1021 1/2. 
Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej  12 kolorów do wyboru .

Wymagane dokumenty:
· Dokument  z badań  wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą dotyczący zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 12520:2010  w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
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Lada recepcyjna składająca się z modułów:
1 szt. moduł prosty wysoki o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.
1 szt. moduł wysoki o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100-1200 mm , blat roboczy na poziomie 720-740 mm.
1 szt. moduł niski o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740 mm.
1 szt. moduł narożny 90 stopni wysoki (tapicerowany od strony petenta) o wymiarach: szerokość boku 800 mm x 800 mm, wysokość 1100-1200 mm.
1 szt. Moduł zakańczający ladę w formie drzwi uchylnych zamykających przestrzeń recepcyjną o szerokości 900 mm.
· Elementy frontowe modułów narożnych powinny być wykonane z płyty HDF o grubości min. 2 mm.
· Elementy frontowe modułów narożnych górny i dolny od strony petenta tapicerowane.
· Głębokość blatu podawczego o wymiarach 300 – 400 mm.

· Budowa: Konstrukcja nośna lady, blat górny i blat roboczy powinny być wykonane z płyty wiórowej grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy frontowe powinny być wykonane z płyty grubości min. 12mm.
· Element górny lady z dolnym powinien być łączony za pomocą złącz mimośrodowych.
· Lada powinna mieć możliwość regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· Elementy frontowe lady powinny mieć możliwość tapicerowania.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:  
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności  E1. 
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Lada recepcyjna składająca się z modułów:
2 szt. moduł prosty wysoki o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm, głębokość blatu podawczego o wymiarze 300 – 400 mm.

1 szt. moduł narożny 90 stopni wysoki (tapicerowany od strony petenta) o wymiarach: szerokość boku 800 mm x 800 mm, wysokość 1100-1200 mm.
· Elementy frontowe modułów narożnych powinny być wykonane z płyty HDF o grubości min. 2 mm.
· Elementy frontowe modułów narożnych górny i dolny od strony petenta tapicerowane.

Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 3.
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Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szerokość: 1400 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.


· Budowa: Konstrukcja nośna lady, blat górny i blat roboczy powinny być wykonane z płyty wiórowej grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy frontowe powinny być wykonane z płyty grubości min. 12mm.
· Element górny lady z dolnym powinien być łączony za pomocą złącz mimośrodowych.
· Lada powinna mieć możliwość regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm.
· Głębokość blatu podawczego o wymiarach 300 – 400 mm.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· Elementy frontowe lady powinny mieć możliwość tapicerowania.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 
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Stolik o wymiarach:
• Wysokość: 720-740  mm
• Blat: 500 mm x  700 mm
• grubość blatu 18-25  mm

Budowa: Metalowa konstrukcja w kształcie odwróconej litery V, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 z blatem z płyty dwustronnie laminowanej z obrzeżem z ABS-u dobranym pod kolor blatu.
Stoliki powinny być wyposażone fabrycznie w łączniki służące do łączenia w rzędy. 
Po złączeniu dwóch stolików, między blatami tworzy się przerwa o długości  5-7 cm. 
Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
Rama wykonana z rur fi min. 20 mm.
Stoliki wyposażona w odbojniki, zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem, w trakcie składowania. 
Możliwość składowania w stosie  ok. 10 szt.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	7
	II PIĘTRO 3.24
	
Stół konferencyjny z blatem w kształcie „beczki”, o wymiarach: szerokość: 4000 mm, głębokość 1400/1000, wysokość 720-740mm.
· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
· Stelaż stołu metalowy, malowany proszkowo. Stelaż stołu powinny stanowić 2 ramy, każda o kształcie prostokąta o szerokości pomiędzy 1450-1500 mm i głębokości 850-900 mm. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
· Podstawa: 8 nóg metalowych lub aluminiowych,  malowanych proszkowo, wykonanych z profili o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny  posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· Zamawiający wymaga, aby stół miał możliwość zamontowania przelotu na okablowanie lub mediaportu


Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 
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	8
	PARTER 1.20
	
 Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
· Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
· Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973) 
Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 
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	I PIĘTRO: 2.28
	
Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
· Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem  umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
· Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973) 
 Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 
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I PIĘTRO: 2.28
	

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem pozycji nr 9.
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	PARTER: 1.32, 1.26, 1.24, 1.22
I PIĘTRO: 2.19, 2.17, 2.15.
II PIĘTRO: 3.20, 3.19, 3.18, 3.11
„STARY BUDYNEK”: 1.11 BIURO
	
Biurko prostokątne na 2 nogach płytowych  z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.
• Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 2 nogi płytowe o grubości 25-28mm.. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki połączeniom mimośrodowym
•  Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości min. 18mm.
•Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,  przed podpisaniem umowy.
· Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973) 

• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 
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	PARTER: 1.26, 1.20
II PIĘTRO: 3.26, 3.19, 3.15
	
Biurko prostokątne na 2 nogach płytowych  z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem pozycji nr 11.
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	PARTER: 1.17 
I PIĘTRO: 2.16
II PIĘTRO: 3.15, 3.11.
	
Biurko prostokątne na 2 nogach płytowych  z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem pozycji nr 11.
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	PARTER: 1.21
	
 Biurko prostokątne gabinetowe na 2 nogach płytowych  z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem pozycji nr 11.
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PARTER: 1.26, 1.24, 1.17
I PIĘTRO: 2.19, 2.17, 2.16, 2.15
II PIĘTRO: 3.26, 3.20, 3.19, 3.18, 3.15, 3.11.
„STARY BUDYNEK”: 1.11 BIURO
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość: 570-600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.
· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
o System klucza matki
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka 
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	PARTER: 1.32, 1.26, 1.22, 1.20
II PIĘTRO: 3.15

	
Szafa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 720-740 mm.
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25-28mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 2x min. 1 półkę.
· Drzwi szafy  z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanym. 
· Prowadnice drzwi plastikowe lub aluminiowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	PARTER: 1.22
II PIĘTRO: 3.26, 3.18, 3.16, 3.20
	  Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 720-740 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	PARTER: 1.23, 1.17
I PIĘTRO: 2.17
II PIĘTRO: 3.11
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 810-840 mm.
· Szafa musi posiadać min. 2 półki.

Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 17.
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	II PIĘTRO: 3.26, 3.24
	  Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1510-1560 mm.
· Szafa musi posiadać min. 3 półki.

Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 17.
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	II PIĘTRO: 3.16
	
Szafa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1510-1560 mm.
· Szafa musi posiadać min. 3 półki.
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 16.
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	PARTER:1.17, 1.26, 1.24, 1.23, 1.22, 1.20
I PIĘTRO: 2.17, 2.16, 2.15
II PIĘTRO: 3.26, 3.11
„STARY BUDYNEK”: 1.11 BIURO


	
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm,
· Szafa musi posiadać min. 4 półki.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 17.
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	I PIĘTRO: 2.19 II PIĘTRO: 3.20, 3.19, 3.18, 3.16, 3.15, 3.11
	
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm,
· Szafa musi posiadać min. 5 półek
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 17.
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	PARTER: 1.17, 1.26, 1.24, 1.23, 1.22, 1.20
I PIĘTRO: 2.15, 2.16, 2.17, 2.28
„STARY BUDYNEK”: 1.11 BIURO
	Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 730-760 mm.
· Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  
· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Nadstawka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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PARTER: 1.22

	Regał otwarty o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.
· Regał musi posiadać min. 4 półki.

· Budowa: Regał powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  
· Korpus, wieniec dolny i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF grubości min 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Regał musi posiadać min. 5 półek.
· Regał na cokole wysokości 55-75mm, wyposażony w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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II PIĘTRO: 3.18, 3.19

	Regał otwarty o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm.
· Regał musi posiadać min. 5 półek.

Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 24.
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	PARTER: 1.22
	Nadstawka otwarta o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 730-760 mm.
· Regał musi posiadać min. 2 półek.

Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 24.
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	PARTER: 1.21
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm wraz z nadstawką z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 730-760 mm.

· Szafa musi posiadać min. 4 półki.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 17 i 23.
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	PARTER: 1.21
	Kontener gabinetowy mobilny o wymiarach: szerokość 800-1200mm, głębokość 400-460mm, wysokość: 720-740 mm. 
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 16.
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PARTER: 1.26, 1.24
I PIĘTRO: 2.19, 2.15
II PIĘTRO: 3.20
„STARY BUDYNEK”: 1.11 BIURO

	
Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1400 mm. 
• Wymiary panelu: szerokość 1400 mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-22mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 1 mm. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
•Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

	6

	30
	
II PIĘTRO: 3.19
	
Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1600 mm. 
• Wymiary panelu: szerokość 1600 mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). 

 Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 29.
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	PARTER:1.17
I PIĘTRO: 2.16
II PIĘTRO: 3.15
	Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1800 mm. 
• Wymiary panelu: szerokość 1800 mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). 

 Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 29.
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	II PIĘTRO: 3.15
	
Panel boczny, montowany do boku biurka o szerokości 800 mm. 
• Wymiary panelu: szerokość 800 mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-22mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 1 mm. 
• Panel montowany od bocznej strony biurka, na wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	I PIETRO: 2.28
	
Panel dolny, montowany do biurka o szerokości 1200 mm. 
· Wymiary panelu: szerokość dopasowana do szerokości biurka nie mniejsza niż 1200mm, wysokość 310-330 mm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel powinien licować się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	I PIETRO: 2.28
	
Panel dolny, montowany do biurka o szerokości 1400 mm. 
· Wymiary panelu: szerokość dopasowana do szerokości biurka nie mniejsza niż 1400mm, wysokość 310-330 mm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel powinien licować się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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I PIĘTRO: 2.16

	
Dostawka do biurek łączonych z przegrodą płytową.

Dostawka zaokrąglona o wymiarze 160 cm. Noga okrągła. Blat o grubości 25 mm. Wysokość dostawki od 72-74 cm.
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	PARTER: 1.17, 1.24, 1.26, 1.20
I PIĘTRO: 2.28, 2.16, 2.15, 2.17
II PIĘTRO: 3.24, 3.26, 3.11
„STARY BUDYNEK”: 1.11
	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, front, półka i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF o grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-370 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony.
· Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek baskwilowy min. dwupunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.

	14

	37
	PARTER: 1.20
I PIĘTRO: 2.28
II PIETRO: 3.16
	
Mobilna szafka z blatem – typu Caddy: szerokość 520-550 mm, głębokość 460-500 mm, wysokość 1100-1150 mm.  
· Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus i front szafki wykonany z płyty grubości min. 18mm, podstawa z płyty grubości min. 25mm. Szafka podzielony na 3 części. Część dolna otwarta, część środkowa zamykana drzwiami, część górna otwarta przykryta topem. 
· Drzwi z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi, otwierane do góry, chowane w korpusie szafki. 
· Uchwyty o rozstawie min. 120 mm. 
· Szafka wyposażona w kołka min. fi 60 mm, w tym min. 2 z hamulcem.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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PARTER: 1.14, 1.20, 1.32, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21, 1.26

I PIĘTRO: 2.28, 2.17, 2.19, 2.16, 2.15, 2.23


II PIĘTRO: 3.26, 3.24, 3.20, 3.19, 3.16, 3.15, 3.14, 3.11

„STARY” BUDYNEK: 
1.9 SALA ŚLUBÓW WRAZ Z HOLEM, 2.4 BIURO 
	
Krzesło konferencyjne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

· szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
· wysokość siedziska 440-500 mm,
· całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
· głębokość siedziska 390-440 mm.
· całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm.
· całkowita głębokość krzesła 550-600 mm.

Krzesło musi posiadać:
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
• Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
• Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami
• Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor aluminium.
• Wszystkie łączenia estetyczne. 
• Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 
• Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
• Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni.
• Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
• Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku
• Kolorystyka: sklejka bukowa i tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów każdego materiału z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
· Atest lub certyfikat zgodności wg normy PN-EN 16139 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 
· Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: min. 350 g/m2
• Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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I PIĘTRO: 2.28

	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z pulpitem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

· szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
· wysokość siedziska 440-500 mm,
· całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
· głębokość siedziska 390-440 mm.
· całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm [nogi], 520-550 [pulpit] całkowita głębokość krzesła 550-600 mm
· szerokość pulpitu – 230-260 mm
· długość pulpitu: 550-570 mm

Krzesło musi posiadać:
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
•  Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami.
• Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
• Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła do wyboru Zamawiającego, montowany do ramy krzesła, składający się z rury stalowej o fi min. 20 mm i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min. 10 mm
• Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor aluminium.
• Wszystkie łączenia estetyczne. 
• Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 
• Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.
• Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni.
• Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
• Łącznik krzeseł w rzędy z miejscem na numeracją magnetyczną wymienną.
• Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku
• Kolorystyka: sklejka bukowa, tkanina tapicerska - do wyboru po min. 10 kolorów każdego materiału z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
· Atest lub certyfikat zgodności wg normy PN-EN 16139 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 
· Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: min. 350 g/m2
• Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	PARTER: 1.14, 1.32, 1.26, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21, 1.17

I PIĘTRO: 2.19, 2.17, 2.16, 2.15

II PIĘTRO: 3.20, 3.19, 3.18, 3.16, 3.15, 3.11

„STARY BUDYNEK”: 1.11 BIURO

	
Krzesło obrotowe na kółkach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
· Szerokość siedziska 480-520 mm 
· Głębokość siedziska 420-440 mm
· Szerokość oparcia 420-480 mm 
· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi min.950mm do max.1200mm
· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø650-720 mm
· Wysokość podłokietników 180-220mm, liczona od poziomu siedziska,

Krzesło musi posiadać:

• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. 
• Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. 
• Osłonę dolną siedziska i tylną oparcia wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. 
• Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska). 
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie formatki sklejkowej.
• Podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami PU. 
• Podstawę pięcioramienną, nylonową czarną.
• Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości, z osłoną tworzywową.
• Regulację siły odchylania siedziska
• Regulację wysokości oparcia w zakresie min. 50mm

• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.8 stopni – siedzisko, min. 18 stopni – oparcie
• Oparcie z regulacją odchylania, z min. 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
• Kółka fi min. 50 mm do miękkich lub twardych powierzchni do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez 



Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
·  Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973

Wymagane dokumenty: 

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022   lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: min. 350 g/m2
• Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	PARTER: 1.20
I PIĘTRO: 2.28

II PIĘTRO: 3.26, 3.14

„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO


	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

• Szerokość siedziska 480-520 mm
• Głębokość siedziska 390-440 mm
• Szerokość oparcia 440-500 mm
• Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm
• Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi min.1155 mm do max.1290 mm
• Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm

Krzesło musi posiadać:
• Siedzisk, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną. 
• Tył oparcia i zagłówka – widoczna sklejka
• Łącznik oparcia i siedziska zakryty częścią oparcia „podwiniętą” pod siedzisko.
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
• Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. 
• Podłokietniki stałe z drewnianą nakładką. 
• Podstawę pięcioramienną, malowaną proszkową na kolor aluminium, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości.
• Regulację siły oporu oparcia
• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.9 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie
• Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
• Kółka fi min. 60 mm. 
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
•Atest  wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022   lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: wierzchnia wartstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester 
• Gramatura: min. 650 g/m2
• Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	„STARY BUDYNEK”: 1.9 SALA ŚLUBÓW

	Krzesło z podłokietnikami powinno posiadać:

· Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, aluminium polerowane
· Stopki z wkładką filcową do twardych powierzchni
· Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska 
· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.
· Siedzisko wyłożone pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych trudnopalnych w formach o gęstości 60 kg/m3
· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm 
· Oparcie krzesła, również z pianki PU w technologii pianek wylewanych trudnopalnych  w formach o gęstości 60 kg/m3  wykonane jest w kształcie owalnego kubełka wraz z zagłówkiem i podłokietnikami. W tylnej części oparcia znajduje się dźwignia regulacji podparcia lędźwiowego.
· Trudnopalność pianek potwierdzona sprawozdaniem lub atestem zgodnym z normą PN EN1021 1/2 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.

· Podłokietniki stanowią integralną część oparcia fotela, w całości tapicerowane tkaniną
· Fotel w całosci  tapicerowany.
·    Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnejz dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N  
   148, poz.973
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„STARY BUDYNEK”: 1.9 SALA ŚLUBÓW








	

Krzesło z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:



· wysokość całkowita:		940 mm – 960 mm
· wysokość siedziska :		510 mm – 530 mm
· szerokość siedziska :		500 mm – 510 mm
· głębokość siedziska:		460 mm – 480 mm
· szerokość podstawy:		570 mm – 600 mm
· głębokość całkowita :		790 mm – 810 mm


· Podstawa pięcioramienna, aluminium polerowane, stopki do twardych powierzchni.
· Amortzator gazowy z pamięcią powrotu w obudowie stalowej, chromowanej bez regulacji wysokości.
· Siedzisko wyściełane integralną pianką PU trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.)
· Oparcie krzesła, również z pianki PU trudnopalnej wykonanej w technologii pianek wylewanych w formach,   w kształcie owalnego kubełka z podłokietnikami w całości tapicerowane. W tylnej części oparcia znajduje się dźwignia regulacji podparcia podlędźwiowego.
· Trudnopalność pianek potwierdzona świadectwem / atestem zgodnym z normą PN EN 1021  1/2 lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Podłokietniki krzesła z nakładką w całości tapicerowane skórą.
· Krzesło tapicerowane . 


	2

	
44


	
„STARY BUDYNEK”: 1.9 SALA  ŚLUBÓW

	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi wraz z drzwiami szklanymi, o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1510-1560 mm.
· Szafa musi posiadać min. 3 półki.
· Min. 2 Fronty wykonane ze szkła hartowanego w kolorze ciemnym, dopuszcza się obudowanie szkła w ramie płytowej
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 17.
	2

	
45

	
„STARY BUDYNEK”: 1.9 SALA ŚLUBÓW

	
Biurko gabinetowe prostokątne na 2 nogach płytowych  z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 900 mm, wysokość 740-780mm.

• Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 2 nogi płytowe o grubości 25-28mm.. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki połączeniom mimośrodowym
•  Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości min. 18mm.
•Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973

· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO

	Biurko gabinetowe prostokątne na 2 nogach płytowych  z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 1900 mm, głębokość 900 mm, wysokość 720-740mm.

• Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 2 nogi płytowe o grubości 25-28mm.. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki połączeniom mimośrodowym
•  Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości min. 18mm.
•Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973


· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO

	Stół gabinetowy prostokątny na 2 nogach płytowych z płytowym łącznikiem, o wymiarach: szerokość: 2200 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 720-740mm.
· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
· Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
· Mebel musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. N 148, poz.973
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO

	Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800-900 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1580-1600 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Fronty wykonane ze szkła hartowanego w kolorze ciemnym, dopuszcza się obudowanie szkła w ramie płytowej
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO
	Szafa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800-900 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1580-1600 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO

	Szafa gabinetowa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, front, półka i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF o grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-370 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony.
· Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek baskwilowy min. dwupunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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„STARY BUDYNEK”: 2.4 BIURO

	Kontener gabinetowy mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość: 570-600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.
· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
· Kontener klejony
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
o System klucza matki
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	WÓZEK NA KOMPUTER: szerokość 510-520 mm, głębokość 270-280mm, wysokość max.560 mm
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PÓŁKA DO PANELI GÓRNYCH NIETAPICEROWANYCH MONTOWANYCH DO BIURKA
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	I PIĘTRO: 2.28 „STARY BUDYNEK”:1.9 SALA ŚLUBÓW
	WIESZAK STOJĄCY NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ
Wieszak ubraniowy o wymiarach: wysokość 180-190 cm, średnica podstawy fi 600-650 mm.
Wieszak ubraniowy powinien posiadać miskę na parasole. Konstrukcja stalowa chromowana lub malowana proszkowo. 
Podstawy wieszaka wykonane z rury min. fi20 mm, stojak główny wykonany z rury min. fi35 mm. Ramiona długie wieszaka wykonane z rury min. fi 18 mm. 
Ramię krótkie wieszaka wykonane z rury min. fi 12 mm. Obręcz stalowa wykonana z pręta min. fi8 mm, stopki, zaślepki, miska na parasole wieszaka wykonana z czarnego tworzywa sztucznego.
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	PARTER: 1.21
	Szafa ubraniowa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.
Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 36.
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	PARTER: 1.21
	Szafa gabinetowa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1500-1600 mm.
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25-28mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 2x min. 1 półkę.
· Drzwi szafy  z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanym. 
· Prowadnice drzwi plastikowe lub aluminiowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	PARTER: 1.19
	
Zabudowa kuchenna nr 1 wg załącznika nr 1. Wykonanie z płyty o grubości 18 mm. Płyta laminowana oklejona okleiną pvc o grubości 0,8 mm. Kolory dostępne wg wzorniki płyt do wyboru. Wzornik płyt min. 12 kolorów do wyboru. Zawiasy np. typu Blum lub równoważne o parametrach nie gorszych, prowadnice w szufladach np. typu Blum  lub równoważne o parametrach nie gorszych z cichym domykiem, blat o grubości 40mm. Kolor dostępny wg wzornika blatów kuchennych. Wzornik blatów min. 30 kolorów do wyboru. Uchwyty do wyboru wg wzornika, min. 10 wzorów.
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I PIĘTRO: 2.24

	Zabudowa kuchenna nr 2 wg załącznika nr 2.  Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 57.
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I PIĘTRO: 2.23

	Zabudowa kuchenna nr 3 wg załącznika nr 3.  Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 57.
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II PIĘTRO: 3.12

	Zabudowa kuchenna nr 4 wg załącznika nr 4.  Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 57.
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II PIĘTRO: 3.25
	
Zabudowa kuchenna nr 5 wg załącznika nr 5.  Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 57.
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	PARTER:: 1.19
I PIĘTRO: 2.23, 2.24
II PIĘTRO: 3.12, 3.25

	ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM I BATERIĄ, wpuszczany w blat, powinien zawierać syfon i zestaw montażowy. Bateria w kolorze chrom.


 
	Szerokość 
	76 cm 

	Głębokość 
	15 cm 

	Długość 
	43,5 cm 

	Odpływ 
	50 mm 
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II PIĘTRO: 3.12

	LODÓWKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY. Wymiary: wysokość max. 87 cm, szerokość max. 60 cm, głębokość max. 55 cm. Pojemność użytkowa chłodziarki min. 100 litrów. Klasa energetyczna min. A+. Wyposażenie min. 2 półki szklane, 2 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 
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Płyta indukcyjna, wolnostojąca, o mocy od 200 do 1800 W, z regulacją temperatury w zakresie od 60 st. C do 240 st. C, minutnikiem, wyświetlaczem LCD oraz dotykowym panelem funkcyjnym. 
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	II PIĘTRO: 3.15

	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

• Szerokość siedziska 480-520 mm
• Głębokość siedziska 390-440 mm
• Szerokość oparcia 440-500 mm
• Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm
• Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi min.1155 mm do max.1290 mm
• Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm

Krzesło musi posiadać:
• Siedzisk, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną. 
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
• Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. 
• Podstawę pięcioramienną, malowaną proszkową na kolor aluminium, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości.
• Regulację siły oporu oparcia
• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie dowolnym.
• Oparcie z regulacją odchylania z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
• Kółka fi min. 60 mm. 
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
•Atest  wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022   lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: wierzchnia wartstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester 
• Gramatura: min. 650 g/m2
• Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	PARTER: 1.23
	Szafa ubraniowa z pojedynczymi drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, front, półka i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF o grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-370 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony.
· Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową, wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	PARTER: 1.23
	Szafa z pojedynczymi drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 720-740 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową, wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	I PIĘTRO: 2.28
	PORTY ELEKTRYCZNE 
· 4 gniazda zasilające 230V pod kątem 60 stopni, 2 wejścia RJ45
· System otwierany
· Kolor obudowy srebrny, wykonany z aluminium bądź stali nierdzewnej
· Wejście kablowe wykończone szczotką
· Długość kabla 3 metry
· Wymiar 235 x 157 mm
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	I PIĘTRO: 2.19
II PIĘTRO: 3.20, 3.18, 3.16, 3.15
	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200- 2240 mm.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, front, półka i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF o grubości min. 2 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-370 mm wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej strony.
· Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek baskwilowy min. dwupunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55-75mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada odpowiednim normom.
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub dokument równoważny niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony produkt odpowiada klasie higieniczności E1.
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	II PIETRO: 3.16
	Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1500 mm. 
• Wymiary panelu: szerokość 1800 mm, wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad blat). 

 Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 29.
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	II PIĘTRO: 3.15
	Szafa wolnostojąca z 4 drzwiami przesuwnymi zamykanymi na klucz wg załącznika nr 10. Wykonanie z płyty o grubości 18 mm. Płyta laminowana oklejona okleiną pvc o grubości 0,8 mm. Kolory dostępne wg wzorniki płyt do wyboru. Wzornik płyt min. 12 kolorów do wyboru. Szafa podzielona na 4 moduły. Każdy z modułów musi posiadać min. 5 półek.
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	II PIĘTRO: 3.11
	Regał otwarty o wymiarach:  szerokość 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm.
· Regał musi posiadać min. 5 półek.

Pozostałe parametry zgodne z pozycją nr 24.
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